<definition hotspot_x="65" hotspot_y="65" height="70" link_type="simple" version="0.70" type="element" width="70">
    <uuid uuid="{8236b959-f71f-4ab4-8236-65bd9c6d30d0}"/>
    <names>
        <name lang="de">Überstromrelais mit zwei Meßgliedern</name>
        <name lang="fr">Relais à maximum de courant à deux éléments
de mesure</name>
        <name lang="cs">Nadproudové relé se dvěma proudovými prvky a
s rozsahem nastavení od 5A do 10A</name>
        <name lang="en">Overcurrent relay</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <input y="25" size="9" text="_" tagg="label" x="5" rotate="true"/>
        <rect y="-60" height="60" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" x="-60" width="60" antialias="false"/>
        <text y="-15" size="9" text="5...10A" x="-48"/>
        <text y="-40" size="9" text="2 ( I &gt; )" x="-50"/>
    </description>
</definition>
