<definition link_type="simple" type="element" width="50" hotspot_y="12" height="20" version="0.70" hotspot_x="37">
    <uuid uuid="{5b70bfd3-5afd-49e1-bef8-a710396932ca}"/>
    <names>
        <name lang="fr">Actionné par énergie hydraulique ou
pneumatique, à double effet</name>
        <name lang="es">Accionado por energia hidráulica ó neumática, efecto doble</name>
        <name lang="de">ausgelöst durch pneumatische oder
hydraulische Kraft in beiden Richtungen</name>
        <name lang="cs">Ovládání pneumaticky nebo hydraulicky,
působení v obou směrech</name>
        <name lang="en">Actuator (actuated by pneumatic or hydraulic power/double acting)</name>
    </names>
    <informations>Author: The QElectroTech team
License: see http://qelectrotech.org/wiki/doc/elements_license</informations>
    <description>
        <rect antialias="false" width="10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="10" x="-22" y="-5"/>
        <input rotate="true" tagg="label" text="_" size="9" x="5" y="15"/>
        <line x2="8" antialias="false" y1="0" length1="1.5" end2="none" end1="none" style="line-style:dashed;line-weight:normal;filling:none;color:black" x1="-22" y2="0" length2="1.5"/>
        <rect antialias="false" width="10" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:none;color:black" height="10" x="-32" y="-5"/>
        <line x2="-14" antialias="false" y1="-10" length1="1.5" end2="triangle" end1="triangle" style="line-style:normal;line-weight:normal;filling:black;color:black" x1="-31" y2="-10" length2="1.5"/>
    </description>
</definition>
